|  |  |
| --- | --- |
| **CUSTOM_loGO** | ООО «Конвера-Д»**Юр. адрес:** 193315, СПб, пр. Большевиков, д.52, корп.6**Факт. адрес:** 193315, СПб, пр. Большевиков, д.52, корп.6**ИНН:** 7811588629 **КПП:** 781101001**Тел.:** +7(812)912-46-26 **Факс:** 337-50-72**E-mail:** svetodiodznak@gmail.com  **URL:** <http://svetodiodznak.ru> |

**ПРАЙС-ЛИСТ НА СВЕТОДИОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ от 01.07.2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Знак** | **Размер, мм** | **№ по ГОСТ** | **Тип пленки** | **Ток потребления, А** | **Количество полос светодиодов** | **Количество стробоскопов** | **Цена, руб.** |
|  | D700 | 4.2.1 4.2.2 | A | 1 | 2 | 0 | ~~3500~~**3000** |
| D900 | 1,5 | **6500** |
|  | D700 | 4.2.3 | A | 1,5 | 2 | 0 | ~~4200~~**3500** |
| D900 | 2 | **7500** |
|  | 700х700 | 4.2.1 4.2.2 | А | 1 | 2 | 0 | **4500** |
| 900х900 | 1,5 | **7500** |
|  | 700x700 | 4.2.1 4.2.2 | A | 1,5 | 2 | 2 | **6500** |
| 900x900 | 2 | **8000** |
|  | 700х700 | 4.2.1 4.2.2 | А | 1,5 | 2 | 4 | **7500** |
| 900х900 | 2 | **9500** |
|  | 700x700 | 4.2.1 4.2.2 | А | 3 | 4 | 0 | **7500** |
|  | 700х700 | 4.2.3 | A | 2 | 2 | 2 | **6500** |
| 900х900 | 2,5 | **9200** |
|  | A900 | 1.251.23 | A | 1 | 1 | 0 | **4500** |
|  | 900x900 | 1.251.23 | A | 1 | 1 | 0 | **7000** |
|  | 900x900 | 1.251.23 | A | 2 | 1 | 4 | **9000** |
|  | 900х900 | 5.19.15.19.2 | Б,окантовка - В | 2 | 1 | 0 | **24500** |
| двухсторонний | 4 | **34500** |
|  | D700 | 3.24 | A | 1,5 | 1 | 0 | **6000** |
|  | 700x700 | 3.24 | A | 1,5 | 1 | 0 | **6500** |
|  | 700x700 | 6.4 | A | 3 | 3 | 0 | **9000** |
|  | 900x1200 | 4.2.1-4.2.2 | - | 13 | 6 | 2 | **18000** |
|  |  | Инф.табло | А |  | 1 | 0 | **15000 руб/кв.м** |

**Технические характеристики:**

1. Светодиодная лента - 5M-G12-300AWN-8mm
2. Напряжение питания – 12 В
3. Габариты – по согласованию с заказчиком
4. Крепление – по согласованию с заказчиком
5. Изображенный знак – по согласованию с заказчиком
6. Степень защиты – IP54

**Условия эксплуатации**

1. Температура окружающего воздуха - от -30° до +40°
2. Относительная влажность – до 80 %

**Сведения о содержании драгметаллов**

Золото: не содержит

Серебро: не содержит

**Гарантия изготовителя**

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении условий эксплуатации и правил хранения и транспортирования. Гарантийный срок – 6 мес. Со дня реализации.

**Правила хранения и транспортировки**

Изделие в закрытых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 10° до плюс 35° при относительной влажности до 80% (без конденсации).

Транспортирование изделия производится всеми видами закрытого и открытого транспорта при температуре окружающего воздуха от -30° до +40° при относительной влажности до 80% (без конденсации).

**Кроме того, производим:**

* **ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ВИДЫ ЗНАКОВ**
* **ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ**
* **ЗНАКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (УЗДП)**

- Со склада в С-Петербурге

- **ЦЕНЫ В РУБЛЯХ, С УЧЕТОМ НДС**